**广东江门幼儿师范高等专科学校体育实训室购置设备采购项目采购需求**

**一、项目概况：**

采购包1（）：

**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 交货期：签订合同的30个自然日内完成货物的安装、调试、并交付校方使用 |
| 标的提供的地点 | 广东幼儿师范高等专科学校 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%，验收合格，在收到支付资料的30个工作日内，采购人将合同总金额100%支付给中标供应商 |
| 验收要求 | 1期：1.验收标准：国家标准、招标文件和投标文件。 （2）中标供应商所交货产品种类、数量、规格、质量和技术性能 等不符合合同规定的，由中标供应商负责在采购人规定时间内包换，并承担调换而支付的实际费用；如超过规定时间的，应向采购人支付合同该货物总价的10%作为违约金 4.验收合格后由中标供应商和采购人共同签字确认。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 其他 | 总体商务要求:一、总体要求 1.投标人所投报的货物必须是全新优质未拆封的产品，并提供所有产品的附件、说明书和技术咨询。 2.货物必须承诺提供至少1年以上的保修期，在保修期内非人为损坏而更换零部件产生的费用包含在投标报价中。 3．投标人所提供的产品如通过相关检测或认证，应在投标文件中提供相关证明文件。 4..投标人所提供货物必须是本国产品，不接受进口产品的投标 （进口产品：通过中国海关验放进入中国境内而且产自境外的产品）。5.投标人所提供货物及配套为全新正品商品，符合国家有关标准。 二、报价要求：最高限价为人民币￥96580.00元整（大写：玖万陆仟伍佰捌拾元整），投标人的报价不得高于最高限价。 三、投标报价应为人民币含税全包价, 包含设备价格、人工费、 运输费、安装调试费、包装费、检测费、抽检补齐费、保险费、合理 利润、税费等一切费用。 四、交货及安装地点：以合同为准。五、其他 1.投标人可以对本项目进行投报，但不得将项目中的内容拆散来投报。 2.投标人由法定代表人、负责人或投资人或经授权的投标文件签字人参加开标仪式，随时接受评标委员会的询问，并就有关问题予以正式解答。 六、面向小微企业，所属行业工业，不提供《中小企业声明函》，采购人有权拒绝潜在供应商资格审查。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **数量** | **单位** | **参考图片** | **参考参数** |
| 舞蹈专用地胶 | 170 | 平 |  | 1.硬度（邵A）：55-90（度）2.拉伸强度≥1.0Mpa3.拉断伸长率≥120%4.可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡5.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡6.挥发物含量≤50g/㎡7.氯乙烯含量：未检出8.防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤120mm9.灰分含量≤0.2%10.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm11.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4%12.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³13.防滑性(湿法)≥0.614.▲提供28天的甲苯、乙苯释放量≤20µg/m³检测报告15.▲抗菌性能检测（大肠杆菌、金色葡萄球菌等5种以上细菌），抗菌率≥99.5%。16.▲不少于1000h的耐酸耐碱老化后，符合抗滑值平均值≥105，可溶性铅未检出。17.▲不少于1000h的耐环境应力开裂检测，达到破裂率0% 18.▲不少于3000h耐人工气候（透过玻璃）老化，外观不准许有裂纹，达到耐污染性0级。19.▲要求和PVC地板同品牌的胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出评审依据：▲项为实质性响应内容，为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告,并附带检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，不满足或未提供按无效响应处理。 |
| 镜子 | 20 | 平 |  | 定制规格 200\*100cm |
| 压腿杆 | 8 | 套 |  | 尺寸：300cm挂壁式舞蹈把杆、可自由升降 材料：天然木纹、环保材料、三角支架、安全牢固 |
| 瑜伽垫 | 15 | 张 |  | 尺寸：180\*80\*0.9cm材料：TPE材质适用场地：瑜伽、健身、跳操体式引导，干湿防滑，快速吸汗，吸音消震 |
| 瑜伽砖 | 40 | 块 |  | 尺寸：75\*23\*15mm材料：EVA材质用途：辅助瑜伽，矫正体式材质软硬适中，稳固支撑，高强承重 |
| 瑜伽球 | 20 | 个 |  | 直径：75cm用途：塑型、健身、燃脂材料：环保PVC材质加厚防爆，防滑表面，环保材质无异味 |
| 瑜伽球架 | 3 | 套 |  | 材质：加厚钢管适用球径：45-75CM可容纳9个不同规格的瑜伽球加厚材质：采用加厚钢管结实耐用调节旋钮：可自由调节旋钮球架每层间隔可调节角度可调：球架每个球圈的角度可以自由调节 |
| 不锈钢储物架 | 1 | 套 |  | 材质：不锈钢方管 规格：180\*120\*40cm |
| 舞蹈室背景板 | 1 | 套 |  | 亚克力透明字体 |
| 前主箱 | 2 | 只 |  | 额定功率:450W,8欧,12寸43-22Khz,,110db进口材料单元,尺寸:宽350高620深320mm |
| 中音箱 | 2 | 只 |  | 额定功率:450W,8欧,12寸43-22Khz,,110db进口材料单元,尺寸:宽350高620深320mm |
| 后级功放(前) | 1 | 台 |  | 强劲稳定,高效节能,自动限幅,过流,过载,温度,开机廷时保护850Wx2(8欧) |
| 后级功放(中) | 1 | 台 |  | 强劲稳定,高效节能,自动限幅,过流,过载,温度,开机廷时保护850Wx2(8欧) |
| 前级效果器 | 1 | 台 |  | 全数字处理,10级防啸叫,ADI DSP芯片,OLED彩屏 |
| 时序器 | 1 | 台 |  | 自动开关,稳压,防雷 |
| 机柜 | 1 | 台 |  | 16U加厚木机柜(黑色) |
| 音箱线 | 150 | 米 |  |  **2.5**方无氧铜音箱线 |
| 卡侬信号线 | 4 | 对 |  | 镀金插头 抗氧化 耐用不生锈 纯铜芯导体 |
| 线管 | 60 | 米 |  | PVC材质 |
| 音箱架 | 4 | 只 |  | 加厚钢板 牢固 |
| 跆拳道背景板 | 1 | 套 |  | 亚克力透明字体 |
| 跆拳道不锈钢储物架 | 2 | 套 |  | 材质：不锈钢方管 规格：180\*120\*40cm  |